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A-34教学楼墙、地砖（粘）铺贴工程
招
标
文
件
项目名称：   A-34教学楼
招 标 人：西安理工大学高科学院
招标时间：  2026年10月20日 
A-34教学楼墙地砖、石材铺贴社会面报价表

各投标单位：

因学校建设需要，向对A-34教学楼墙地砖、石材铺贴工程对外公开招标，基本要求如下：

一、要求及注意事项

1.此工程的墙地砖、石材、水泥、中砂材料均为甲供材料，将劳务进行分包。

2.此项工程无预付款；工程完工验收后支付至97%，3%为质保金，质保2年。

3.工期：30天。确定进场施工之日起计算。

4.本工程含加工、上料、工用具、辅组材料、垃圾清理费用、税票，以及安全文明施工费等一切费用。

5、投标人须依据施工图设计编制“墙、地砖粘（铺）贴方案”作为“技术标”。

6、所报价格需提供一份公司营业执照复印件、开户账号复印件。
二、设计做法：

1、室外台阶：①、素水泥浆一道（内掺建筑胶），②、30厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层，③、撒素水泥面（洒适量清水），④、铺贴石材面层，正、背面四周边满涂防污剂，稀水泥擦缝。

2、楼地面：①、素水泥浆一道，②、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶），③、5厚1：2.5水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶），④、铺地砖面层,双组分美缝。

3、踢脚线：①、5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘接层，②、粘贴踢脚线，稀水泥擦缝。

4、内墙面：①、4厚强力胶水泥粘接层、揉挤压实，②、粘贴墙砖（粘贴前先将釉面砖浸水2h以上），③、双组份美缝。

三、验收标准：1、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2013，2、建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210—2018.
四、报价：
A-34教学楼墙地砖、石材铺贴劳务费用报价表

	序号
	项目
	位置
	规格名称
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	楼地面地板砖（普通地面干水泥塞缝）
	楼梯间
	800×350/158
	500㎡
	
	
	按实计算

	2
	
	1-4层地砖、入户大厅
	800×800
	9900㎡
	
	
	按实计算

	3
	
	各层、走道房间
	100×800踢脚线
	2800 m
	
	
	按实计算

	4
	
	1-4层卫生间、清洁间地砖地面
	600×600防滑地砖
	500㎡
	
	
	按实计算

	5
	墙面砖（含卫生间美缝）
	1-4层层卫生间墙面
	600×300
	1800㎡
	
	
	按实计算

	6
	石材地面
	室外石材平面
	300*600
	120㎡
	
	
	按实计算

	7
	
	室外石材踏步
	300*600
	80㎡
	
	
	按实计算

	总计
	
	
	


三、报送要求及联系人：

报价单于2026年 10 月 30 日中午12:00前密封送至西安理工大学高科学院泾河校区建设办-招标办公室。

招标联系人：  李老师，电话：134 6865 5574

现场技术咨询：祁老师，电话：199 4524 0968

西安理工大学高科学院

                                              招  标 办

                                        二零二六年十月二十日

