
A-34教学楼商砼报价单

一、报价表：
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	单位
	预计数量
	材料单价（元）
	其他费用单价（税金、泵送、运费等除材料费外的全部费用）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	现金
	月结
	
	现金
	月结
	

	1
	商砼
	
	C20
	M³
	400
	
	
	
	
	
	

	2
	商砼
	
	C25
	M³
	800
	
	
	
	
	
	

	3
	[bookmark: OLE_LINK3]商砼
	
	C30
	[bookmark: OLE_LINK2]M³
	1500
	
	
	
	
	
	

	4
	商砼
	
	C30P8
	M³
	2000
	
	
	
	
	
	膨胀抗裂

	5
	商砼
	
	C35
	M³
	4000
	
	
	
	
	
	

	6
	商砼
	
	C35P8
	M³
	1500
	
	
	
	
	
	膨胀抗裂

	7
	商砼
	
	C40
	M³
	100
	
	
	
	
	
	膨胀

	8
	商砼
	
	C40P8
	M³
	100
	
	
	
	
	
	膨胀

	9
	商砼
	
	C45
	M³
	50
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


二、具体要求：
1.上述报价位含泵送，含税（国家正式3%的增值税普通发票，若税额超过3%，甲方不另行承担，乙方也不得提出涨价）。不含泵送减      元/m³，台班费和空载费不再另算，请包含于报价中。
2. 乙方提供天泵到甲方施工现场，乙方必须遵守施工现场环境与职业健康安全的条例，汽车不能带泥、遗撒，不能产生噪声。对输送泵要定期检查、以免出现机械事故影响生产或安全事故。
3.乙方负责处理周边关系，在任何政策和外在情况下保证砼泵车、罐车能正常及时进入施工现场，保证甲方正常施工，若乙方未能按时进入施工场地导致甲方工程延期的，乙方应承担误工费、并赔偿甲方相应的损失，同时甲方有权要求乙方承担不低于已收货款30%的违约责任。
4. 保证按合同约定数量、质量供货，商品混凝土运送频率应保证现场混凝土浇筑的连续，前后车间隔不超过20分钟。如不按约定供货，则乙方承担由此造成的窝工和误工费用。
5.按甲方提出的砼强度等级、塌落度要求，保证砼的连续供应，接受甲方、监理、施工单位的检查、监督。
[bookmark: OLE_LINK1]6.报价时提供砼生产厂家营业执照、资质证书、业绩等资料。
7. 标准养护：标养室 / 标养箱要求温度 20±2℃，相对湿度≥95%，持续恒温恒湿。28天试块抗压强度达到100％以上；
同条件养护：累计逐日平均温度达到 600℃。试块抗压强度达到100％以上。否则延迟一天处罚1000元/天。
三、报送时间与联系式
请将报价单于2026年6月22日12:00前密封送至西安理工大学高科学院西咸校区行政楼328办公室或邮寄至均可（商务标和技术标须分别密封，标书封皮须有投标项目名称、单位名称、单位地址、联系人和联系电话等信息），现场开标开标时间另行通知。
送标联系人：李老师13468655574,现场咨询：张老师18509296270。


西安理工大学高科学院         
建设办
                                  2026年06月11日

